Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Саратовской области «Ершовский агропромышленный лицей»


Инструкционная карта по учебной практике к занятиям № 

Учебная практика по учебной дисциплине «Технология изготовления швейных изделий».
Профессия: 16185 «Оператор швейного оборудования».
Группа: 10
Курс: 1
Учебное время: 6 часов.
Место проведения: швейная мастерская.
Мастер производственного обучения: _________________________________
Тема: Изготовление кухонных изделий (скатерть, прихватка, фартук, грелка на    чайник)
Цели: 
Образовательная: Овладение навыками работы с хлопчатобумажными тканями при изготовлении кухонных изделий (скатерти, прихватки, фартука, грелки на чайник)
Воспитательная: формирование сознательного применения полученных знаний с привитием ответственности и исполнительности.
Развивающая: формирование положительных мотивов обучения с развитием интереса к приобретаемой профессии.
Вид занятия: практическая работа.
Форма практического обучения: индивидуальная.
Метод обучения: наглядный, практический, индивидуальный.
Задание: Выполнить работы по  изготовлению кухонных изделий (скатерти, прихватки, фартука, грелки на чайник) из хлопчатобумажной ткани.
Выполнить отчет в письменном виде.
Материально – техническое обеспечение занятия: Плакаты, компьютер, образцы обрабатываемых узлов , комплект инструментов и приспособлений для ручных работ, швейные машины 1022М кл., Оверлок 51А кл., стол утюжильный, утюг, стол рабочий, фурнитура
Литература: Труханова А. Т. Основы технологии швейного производства, М.: ВШ. 2000 г. 
Труханова А.Т. Технология женской и детской лёгкой одежды М.: В Ш. 2000 г

Порядок проведения работы:
1. Ознакомиться с правилами безопасности при выполнении работ.
2. Проверить и подготовить к работе оборудование и инструмент. Выполнить необходимые работы.





Порядок выполнения работы

	Последовательность выполнения задания
	Технические условия выполнения задания и вид выполняемых работ
	Применяемый инструмент

	Проверить и подготовить к работе оборудование и инструмент.
[image: https://media2.24aul.ru/imgs/5142f81a4ffdaa1ad8013507]
Рис. 1 Швейные машины 1022М
[image: ]
Рис. 2. Оверлок 51А кл.
[image: http://minigift.ru/wp-content/uploads/2015/11/instrumenti-dly-kroiki-i-shity.jpg]
Рис. 2. Комплект инструментов для ручных работ
а – ножницы; б – катушка с нитками; в – портновский мелок; г – сантиметровая лента; д – наперсток и игла с ниткой; е-булавки, ж – резец. [image: Картинки по запросу утюг обыкновенный]
Рис 3. Утюг электрический
	


1. Проверить пусковой механизм. 
2. Проверить прямолинейность и остроту иглы.
3. Произвести заправку верхней и нижней нитей.
4. Проверить длину стежка, при необходимости отрегулировать под необходимый размер.






1. Проверить натяжение ремня
2. Произвести заправку нитей 







1. Проверить наличие необходимых инструментов в коробке.











1. Проверить исправность утюга, изоляцию шнура
2. Проверить наличие диэлектрического коврика 

	

	Проверка деталей кроя кухонных изделий
[image: http://tritiy.ru/files/products/img_large/kuhonnyj-nabor-rogozha-fartukprihvatkirukavicasalfetkapolotencegrelka-na-chajnik-8Pr195973.jpg]
	Комплектность деталей кроя кухонных изделий  должна соответствовать перечню:
1.Скатерть –1 шт.
2. Прихватка – 1шт
3.Фартук -1шт
4.Грелка на чайник – 1шт

	Визуальный осмотр

	Подготовка деталей кроя к обработке 
	1. Перенести меловые линии на вторую половину детали.
2.На скатерти наметить ширину подгибки.
3.На фартуке  наметить на всех срезах ширину подгибки, место расположения бретелей и завязок. 
4.На прихватке и грелке закрепить утепляющий материал, нанести линии стёжки

	Ножницы, катушка с нитками, портновский мелок, игла, наперсток, 



	Обработка скатерти и  фартука[image: http://olonkho.info/common/images/thumb/1/1b/Petrova_SI_Tryashv_Yak_2007_19.png/1200px-Petrova_SI_Tryashv_Yak_2007_19.png]
	1.Обработать скатерть швом в подгибку ширина шва- 0,7см.
2. Обработать срезы фартука швом в подгибку ширина шва-0,7
3. Обтачать бретель и завязки на 0,5 с последующим вывёртыванием
4. Произвести влажно- тепловую обработку
5.Закркпить бретель и завязки на фартуке.
	Ножницы, катушка с нитками, игла, наперсток, Швейная машина 1022М.
Оверлок 51А кл.
Утюжильный стол, утюг

	Обработка прихватки и грелки на чайник


	1.Простегать прихватку и грелку на чайник
2.Обработать срезы прихватки окантовочной тесьмой ширина шва 1 см.
3. Обработать срезы грелки на чайник окантовочной тесьмой ширина шва 1 см
 4.Соединить 2 половинки грелки на чайник стачным швом
5. Приутюжить швы

	Портновский мелок, сантиметровая лента, линейка, 
Ножницы, катушка с нитками игла, наперсток.
Утюжильный стол, утюг
Швейная машина 1022М.

	Окончательная влажно- тепловая обработка всех кухонных изделий 

	1. Отутюжить все изделия  
2. Сложить все изделия в комплект для сдачи в «готовые изделия».

	Утюжильный стол, утюг.





Ответить на вопросы

	№ п/п
	Вопросы
	Ответы на вопросы

	1.
	К какой группе изделия относится кухонных изделий

	

	2.
	Опишите технологическую последовательность обработки фартука
	

	3.
	Начертите схему вида шва, применяемого при изготовлении грелки на чайник
	

	4. 
	Перечислите разновидности швов применяемых при изготовлении кухонных изделий
	





Дата сдачи работы: _________________________________________________
Оценка: ___________________________________________________________
Мастер п. о. ______________  ПироговаН.Ж.________
Подпись                                         Ф. И. О.
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